VERSION 23.9.0
'Dipole cross-section                                                               '
'./roxie.bhdata                                                                     '
'./roxie.cadata                                                                     '
'dipole_iron.iron                                                                   '

&OPTION
  LEND=F         LWEDG=F        LPERS=F        LQUENCH=F      LALGO=F        LQUENCH0D=F    
  LMIRIRON=F     LBEMFEM=T      LPSI=F         LSOLV=F        LIRON=T        LMORPH=F       
  LHMO=F         LHARD=F        LPOSTP=F       LPEAK=F        LINMARG=F      LMARG=F        
  LSELF=F        LMQE=F         LINDU=F        LEDDY=F        LSOLE=F        LFLUX=F        
  LFIELD3=F      LSELF3=F       LBRICK=F       LLEAD=F        LVRML=F        LOPERA=F       
  LOPER20=F      LANSYS=F       LRX2ANS=F      LANS2RX=F      LDXF=F         LMAP2D=F       
  LMAP3D=F       LEXPR=F        LFIL3D=F       LFIL2D=F       LCNC=F         LANSYSCN=F     
  LWEIRON=F      LCATIA=F       LEXEL=F        LQVOLT=F       LFORCE2D=F     LQUNPLOT=F     
  LGRAPHCSV=F    LAXIS=T        LIMAGX=T       LIMAGY=T       LRAEND=F       LMARKER=F      
  LROLER2=F      LROLERP=F      LIMAGZZ=F      LSUPP=F        LSTEP=F        LSKIPDPL=T     
  LIFF=F         LICCA=F        LICC=F         LICCIND=F      LITERNL=F      LTOPO=F        
  LQUEN3=F       LAYER=T        LEULER=T       LHEAD=T        LPLOT=T        LVERS52=T      
  LHARM=T        LMATRF=F       LF3LIN=F       LKVAL=F        LSKIPTPL=T     
  /

GLOBAL2DOPTION 0

GLOBAL3D 0

BLOCK 6
  1     1    9    43.9  0.157      0    12000 YELLONOU   2  18     0     0
  2     1   16    43.9 22.000     27    12000 YELLONOU   2  18     0     0
  3     1    5    28.0  0.246      0    12000 YELLONIN   2  14     0     0
  4     1    5    28.0 22.000     24    12000 YELLONIN   2  14     0     0
  5     1    3    28.0 47.000     48    12000 YELLONIN   2  14     0     0
  6     1    2    28.0 66.000     68    12000 YELLONIN   2  14     0     0
 no  type  nco  radius    phi  alpha  current condname  n1  n2  imag  turn

BLOCKOPTION 0

BLOCK3D 0

BLOCKOPTION3D 0

LEAD 0

BRICK 0

IRONYOKEOPTIONS /
      1
  scale

             100            200
         inrad       reperm

      1
  symtype

      3     2     1
  yzplane zxplane xyplane

      1     0     0
   mode   div   sym

IRONYOKE 0

EXTRUSION 0

PERMANENTMAG2 0

PERMANENTMAG1 0

LAYER 2
  1     2       1     1 2 /
  2     2       1 3 4 5 6 /
 no  symm  typexy  blocks

ALGO  /
    1
 algo

DESIGN 3
  1  20  25  22      5    PHI    2   2 /
  2  45  50  47      5    PHI    2   5 /
  3  64  70  66      5    PHI    2   6 /
 no  xl  xu  xs  genen string  act bcs

EULER 0

PEAK 0
  

TIMETABLE2 0

TIMETABLE1 0

EDDY  /
    0
 pers

EDDYOPTIONS 0

QUENCHG 0

QUENCHEN 0

QUENCHTM 0

QUENCHP 0

QUENCHS 0

HARMONICTABLE 1
  1     1  0  0   0   0    17     2      0
 no  type  x  y  s1  s2  rref  bref  field

MATRF 1
     0    0   0      
     0    0   0      
     0    0   0     0
 start  end  no field

LINEFIELD 1
  1     1   -27     0       27       0       0     100      0
 no  type  xsxo  ysyo  xegamma  yephi1  zephi2  nsteps  field

KVALUES 0

HARMONICOPTION 0

GRAPH 0

GRAPHOPTION 0

PLOT2D 2
  1     200       1      1         0     IRON AR /
  2     200       1      1         0 IRON |BTOT| /
 no  zxaxis  colour  fquad  harmcoil       field

PLOT2DOPTION 0

PLOT3D 0

PLOT3DOPTION 0

OBJECTIVE 3
  1      B   3   1     3       0       1
  2      B   5   1     3       0       5
  3      B   7   1     3       0      10
 no string  s1  s2  oper  constr  weight

ANSYSOPTIONS /
      0
  scale

      0
  scale

             0            0            0            0
          ang1         ang2         offx         offy


QUENCH0D /
    0      0     0     0     0      0       0
 qini  tempq  tque  leng  dtdt  deltm  currqm

 
TDEDDY /
      0
   tseddy
